Vérifications mensuels :

O Ph entre 7 à 7.5

O Ammoniac prèt du zéro

O Niveau d’eau de la table de culture varie bien

O La minuterie est bien réglée et fonctionne bien

O La pompe, les tube et le grillage sont libre de débris

O La température de l’eau est entre 15 Celsius à 30 Celsius

O Le niveau du bac à poissons est prèt du maximum quand la table de culture est vide

O Il n’y a pas de grande quantité de débris sur les billes et dans le fond du bac à poissons

O Le comportement des poissons et leurs santé

O La présences d’insectes nuisible ou de maladie sur les végétaux

O L’état général des plantes (croissances, couleur des feuilles)

O L’état général de la structure du système aquaponique

***Tout correctif doit être fait le plus graduellement possible !!!***